ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
	
на  капитальный ремонт крыши дома № 2 по  ул. Энергетиков, поселок Пуровск	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  1. Демонтажные работы.	

	Раздел 2.  Кровля	
	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	5.3	
2.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	5.3	
	
	Раздел 3.  2. Монтажные работы	
	
3.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.25482	
4.	Е10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	5	
5.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.3	
6.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	530	
8.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.035	
9.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5.3	
10.	С101-3035	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7	т	4.3	
11.	С101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	103	
12.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.12	
	
	Раздел 4.  3. Разные работы	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)