ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
	
 На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения  дома № 2 по  ул. Энергетиков,  поселок Пуровск	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  1.Демонтажные работы.	

	Раздел 2.  Система водоснабжения	
	
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.93	
	
	Раздел 3.  2. Монтажные работы	
	
2.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.15	
3.	С507-2001-00074	Муфта НР 20Х1/2, шт	шт.	5	
4.	С507-2001-00136	Уголок 20 90, шт	шт.	5	
5.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.3	
6.	С507-2001-00170	Шаровой кран Eagle Danfoss диаметр 20, шт	шт.	5	
7.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.807444	
8.	С507-2001-00078	Муфта НР 32х1	шт.	3	
9.	С507-2001-00097	Тройник 32х20х32	шт.	5	
10.	С507-2001-00140	Уголок 32 90,	шт.	12	
11.	С509-1279	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	13	
12.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.6	
13.	С507-2001-00171	Шаровой кран Eagle Danfoss диаметр 32, шт	шт.	1	
14.	Е18-06-007-02	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1	
15.	С101-3862-01039	Фильтр косой муфтовой Ду=32	шт.	1	
16.	Е24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	шт.	1	
17.	С201-0393-00188	Обратный клапан латунный муфтовый Ду=32 мм, 10.306 NY	шт.	1	
18.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)